**附件：替代燃料招标技术指标规范要求**

1.颜色外观：棕色透明、黄色透明、水白色透明

2.运动粘度（40℃）：2-10.0mm²/s

3.闪点：不低于50℃

4.冬季冷凝点要求:≤-40℃(北方地区)；≤-10℃(南方地区)

5.硫含量（质量分数）：1.5%-2.5%

6.水和沉淀物（体积分数）：<0.5%

7.灰分（质量分数）：<0.1%

8.热值：9800-10500大卡

9.PH值：中性

10.负责燃油燃烧系统及加油系统的免费维修维护，罐装送货上门（单次需量约15-30吨），提供24小时服务，符合国家行业标准，货物价格包括运费及卸车费，提供13%增值税专用发票。

11.投标人需具备该类产品的生产及经营资质，且在有效期内。